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第一章   比选公告
福建省东南电化股份有限公司拟对本公司消防维保设备、消防器材采购框架协议进行公开比选。本项目最高限价详见《报价册》。
一、比选内容：
(一)工程、货物或服务项目名称：消防维保设备、消防器材采购框架协议;

(二)项目内容：本次请购设备清单详见技术规格书（附件一）。
（三）交货期：下单后7个日历天内到货。
送货地点：【福建省东南电化股份有限公司厂区指定位置】
参选人资格要求：
1.供应商必须具有经营消防器材资质，且所售消防器材必须具有生产使用合格证,提供产品检验报告，通过中国消费产品信息网可查询。

2.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

3.具备提供本项目货物及服务能力的供应商；同时具有三年使用业绩。
4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；

6.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。
三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2026年7月21日至 2026年7月28日，通过邮件将参选人公司名称、参选项目、联系人及电话发送至报名邮箱：wuly@fjpec.com.cn。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网和集团阳光采购平台（https://nhygcg.fjshgx.com/）下载并完成注册和入驻（免费）。。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)： 2026年7月28日下午16时00分。

本自主比选采用合理最低价的评选办法。

本项目采用二轮报价，二轮报价执行原则：按照报价由低到高进行排序。

若参选厂家≥5家，邀请排序前三名参选厂家进入第二轮报价；

若参选厂家＜5家，邀请排序前二名参选厂家进入第二轮报价。

最终排序第一的参选人作为第一中选候选人。
六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。
福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：吴女士（商 务）电话：19959239380          
付  工（技 术）电话：15359611888
纪检监察室     电话：0591-86552317
传    真： 0591-86552003
联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号
邮    编： 350309
                                   福建省东南电化股份有限公司
                                         2026年7月21日

第二章   比选须知
一、比选内容

见第一章。
二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：    

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

见第一章  公开比选公告

七、参选保证金

本项目无参选保证金。

八、参选文件的递交
1.参选文件递交的截止时间：2026年7月21 日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

②业绩证明文件。其中包括2023年—2025年类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(见附件)。
⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选文件格式详见附件二

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

规则：

1.比选人在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。比选人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合比选评标的依据之一。

2.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的（本项目不适用）；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；
（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目最高限价详见《报价册》，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

本项目评审采用合理最低价评选法。评委会对报价部分进行排序，根据各合格参选厂家报价由低到高进行排序，最后进入二轮报价环节，二轮报价执行原则：1.若参选厂家≥5家，邀请排序前三名参选厂家进入第二轮报价；2.若参选厂家＜5家，邀请排序前二名参选厂家进入第二轮报价。以第二轮最终报价为依据，排序第一的参选人作为第一中选候选人，排序第二的参选人作为第二中选候选人，依次类推，排序在前三名的参选人将被推荐为中选候选人。如报价相同，则在二次报价的基础上再次报价。
四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评标

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予
1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成人力资源咨询项目等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）的规定。
3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。
第七章   其它
1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。
2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。
附件一
福建省东南电化股份有限公司

消防维保设备、消防器材采购项目
供
货
合
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合同编号： 
甲方：福建省东南电化股份有限公司
乙方：  
签订时间：2026年7月  日
签订地点：福建省福清市江阴工业区
一般货物采购合同（消防维保设备、消防器材采购项目框架协议）
	                                                                                      
	
	合同编号：
	

	甲方：
	福建省东南电化股份有限公司                                   
	签订地点：
	福清江阴

	乙方：
	
	签订日期：
	2026年7月  日


根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，本着平等互利、诚信合作的原则双方签订如下协议：

1、合同标的及价格

合同标的及价格，详见《报价册》。
2、交付与验收：
 2.1 交付方式：【送货上门】。
2.2 交付地点：运送到 【福建省东南电化股份有限公司厂区指定位置】 。
2.3 交付期限：本合同签订后，乙方应在【 下单后7天 】内将货物运送到甲方指定地点。

2.4 乙方承担运输过程中发生的一切费用。货物所有权及风险在甲方签署最终验收合格书后转移至甲方，此前所有风险（含运输、储存）均由乙方承担。

2.5 运送到指定地点后，甲方在收到货物后【 7 】个工作日完成验收，如有异议，应在验收后7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方需在接到甲方异议通知后的48小时内提出解决方案，并在双方约定的时间内（不超过10个工作日）完成整改。如乙方未能在规定时间内提出解决方案或完成整改，视为乙方交付的产品不符合合同要求，甲方有权拒绝接受货物，并要求乙方按照9.2条的约定承担违约责任。
2.6 若乙方交付的货物存在不易发现的内在质量缺陷，乙方应承担相应责任。

3、开票及适用税率：
3.1乙方要求甲方付款前，必须先向甲方开具第 1条约定税率的增值税专用发票(双方如另有书面约定的从其约定)。

3.2乙方未按本合同前述约定先开具发票或所开具的发票(包括但不限于金额、内容、税率、开票信息等)不符合甲方要求的，甲方有权暂不付款且无需就此承担任何迟延付款责任。所有不符合要求的发票，甲方有权拒收并要求乙方重开。乙方应在收到甲方通知后的3个工作日内重新开具符合要求的发票，并承担因此给甲方造成的损失，包括但不限于银行手续费、滞纳金等。
3.3因未开具发票导致甲方无法及时入账或办理增值税抵扣，乙方应向甲方承担合同总价款【 ☑38% □34% □31% □其他(____)】的违约金，甲方有权从其应付乙方合同价款或其他应付款中直接扣减同等金额，并且因乙方不能提供发票而致甲方受到包括税务处罚在内的任何其他责任均应由乙方承担。

4、付款方式与条件

4.1 乙方交付的产品按合同约定标准经甲方验收合格后，甲方向乙方支付【 100% 】合同价款。

4.2 乙方应根据甲方要求在甲方每次付款前 【 7 】日内提供相应价款的【增值税专用】发票，否则甲方有权顺延付款。
4.3 质保金：本合同【 (适用 / ☑不适用】如下条款，

质保期（机械保证期）为货物投入使用之日起12个月或乙方最后一批货物到达甲方指定现场后18个月，以日期最短的为准，在质量保证期内，货物出现由卖方原因引起的返修或更换，则该货物的质量保证期从其重新投入运行后起算。本项目质保金为合同总额的【  】%，即人民币￥【   】元。质保期满经甲方使用部门或仓库确认后于每月的最后一个周四支付给乙方。如在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的48小时内进行修复或更换，并承担因此产生的一切费用。如乙方未能及时履行质保义务，甲方有权扣除质保金，并要求乙方承担相应的违约责任。

4.4 支付方式：双方一致同意选择下列第【 2 】款执行，

电汇方式（含买方贴息的银行承兑汇票、买方议付或买方福费廷方式的国内信用证）；
银行承兑汇票方式(六个月内到期)；
3.组合付款方式：包括电汇、银行承兑汇票(汇票比例不超过合同价【80%】，六个月内到期)。     
5、质量要求和技术标准

    5.1 乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

    5.2 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算 24个月）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。

5.3 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

    5.4 乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用均由乙方自行承担。
6、售后服务和技术支持
6.1 关于安装调试、技术服务、人员培训及技术资料，乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

☑安装调试：乙方应在产品到货后【7】日内安装完毕，并提请甲方进行调试验收；安装调试应达到甲方的使用要求和相关行业标准，如因乙方安装调试不当导致产品无法正常使用，乙方应在接到甲方通知后的24小时内进行修复，并承担因此给甲方造成的损失。
□技术服务：乙方应指派具有相关资质和经验的专业技术工程师为甲方提供技术服务，指导甲方正确使用和维护产品。技术服务人员应随时保持通讯畅通，如甲方在使用过程中遇到技术问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内响应，并在48小时内提供解决方案。。
☑人员培训：乙方应为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。培训内容应包括产品的安装、调试、操作、基本维护及常见故障排除等，现场技术培训次数不少于1次。培训结束后，乙方应向甲方提供培训资料和培训记录。
☑技术资料：提供全套说明书、产品合格证、质量合格证、技术资料等。技术资料应完整、清晰，能够满足甲方使用和维护产品的需求。

□设备符合国家环境保护、节能节水和安全生产专用设备优惠目录的技术证明文件（如检测报告、说明书关键页）。
7、验收

    7.1 货物的货到验收包括但不限于以下内容：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，以及产品的性能指标、精度要求、安全标准等是否符合合同约定和相关国家标准或行业标准。

    7.2 乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

    7.3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.4 对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

7.5 调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

7.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

8、质量保证

8.1 除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。
8.2知识产权：乙方保证提供的货物不侵犯第三方的专利权、商标权、商业秘密（包括但不限于专有技术）等知识产权；保证买方使用货物时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或索赔，如有发生，1）乙方须与第三方积极进行交涉，由此导致的所有相关责任及赔偿应由卖方承担。2）乙方应当协助买方进行应诉、答辩，并提出解决方案。3）乙方应当承担买方应诉、解决侵权问题、停止使用货物或寻找替代货物、败诉等全部费用和损失，还应包括买方为此支出的差旅费、鉴定费、诉讼费、律师费等其他损失。

8.3 乙方明确承诺向甲方提供的产品为本合同或技术协议约定生产商、品牌、产地、发货地(含技术协议中要求的核心部件产地要求)。若货物非本合同或技术协议约定的生产商、产地、发货地以及核心部件产地，应被视为乙方严重违约，乙方应支付合同总价30%的惩罚性违约金，甲方有权解除本合同。如甲方解除本合同，乙方应退还甲方已支付货款并支付合同总价30%的惩罚性违约金，乙方负责将货物运回并承担运费。
9、违约责任

    9.1 乙方逾期交货的，每日按照合同总额的【 0.3 】%向甲方支付违约金，逾期超过【 7 】日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额【 5 】%的违约金。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。如因乙方逾期交货导致甲方生产停滞或其他损失，乙方还应赔偿甲方因此遭受的实际损失，包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。
    9.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，应根据甲方要求在【 72 】小时内进行修理、更换或采取其他补救措施。累计【 2 】 次验收不合格的，甲方有权解除合同、拒绝支付任何费用并对甲方造成影响的要求乙方支付合同总额30%的违约金。若因产品质量问题导致甲方遭受第三方索赔或行政处罚等，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于赔偿金、罚款、诉讼费用、律师费用等。
9.3 甲方无故逾期付款的，按照银行同期贷款利率标准支付利息。但若甲方逾期付款是由于乙方未按照合同约定提供符合要求的发票或其他付款所需文件、资料，或乙方存在逾期交货、产品质量问题等违约行为导致甲方行使先履行抗辩权的，则甲方不承担逾期付款违约责任。

9.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9.5 若乙方逾期交货超15日或无法补救质量问题，甲方有权自行采购替代货物，差价及相关费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后的5个工作日内支付上述费用，否则甲方有权从乙方的应付款项中直接扣除，不足部分乙方应在接到甲方书面通知后的15日内补足。
10、通知

10.1 双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。
11、不可抗力

11.1 如遇不可抗力，即不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，例如：火灾、水灾、雪灾、海啸、台风、地震、雷击、风灾、罢工、新冠疫情，和军事上的敌对行动或政府禁令等致使受不可抗力直接影响的一方延迟履行或无法履行本合同的全部或部分条款时，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。

11.2 受不可抗力直接影响的一方，应在能够通知的条件下，在遭受不可抗力后的24小时内立即通知对方，并在7日内以书面方式提供事件及处理的情况，以及延迟履行或无法履行本合同的全部或部分条款的理由，如必要，可由该不可抗力发生地区的有权部门出具证明。受不可抗力影响的一方应采取所有合理的措施避免和阻止事故的发生和扩大。在事故影响已经克服或处理结束时，受事故直接影响的一方必须立即通知另一方。

11.3 按不可抗力对履行本合同影响的程度，在符合本合同条款情况下免除受不可抗力影响的一方对履行本合同受影响部分的责任。双方并应尽快协商决定是否修改或解除本合同或将延误的履行期限顺延。因不可抗力致使无法实现合同目的，任何一方可书面通知对方解除本合同。

12、争议解决

12.1 因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

12.2 双方之间的争议无法及时协商解决的,若该争议系由某一方违约及/或过错导致，其他方因此产生的全部争议解决费用（包括但不限于律师费、案件受理费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费、公证费、公告费等），概由违约方及/或过错方承担。
13、保密

13.1 双方对在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于各自提交给对方的合同、文件、资料、数据等，或其他使对方处于有利竞争地位的技术及经营信息）负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密披露给任何第三方或不当使用，但经对方书面同意或按法律规定除外。不论本合同是否变更、解除，本合同保密条款将持续有效。

13.2 乙方接触的甲方生产数据、工艺参数等核心信息，保密义务永久有效，泄密按合同总额30%赔偿。
14、其他

14.1 合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。到期若有意续约，双方可以补充协议形式续签。

14.2 本合同若有变更或解除，需采取书面形式。

14.3 本合同涉及的税率有变更的，将根据国家有关法律法规的最新规定及要求进行相应调整，合同总金额亦做相应调整，结算以乙方开具的增值税专用发票上的含税金额为准。
14.4 廉政条款，请见附件二。

14.5 本合同一式【肆】份，经双方签字或盖章或经双方电子签核后生效，甲方执【贰】份、乙方执【贰】份，扫描件及复印件均具有同等效力。

（以下为合同签订页，无正文）

	甲方: 福建省东南电化股份有限公司
	乙方: 

	地    址 : 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号
	地    址 : 

	法定代表人：陈清忠
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	电话号码：0591-86552363 
	电话号码：

	开户银行：中国建设银行福建省分行营业部
	开户银行： 

	帐    号：3500 1002 4060 5000 8558
	帐    号：

	纳税人识别号：913500007051010634
	

	投诉电话：0591-86552258
	

	投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn
	


附件一
廉洁合作承诺书

本公司作为福建省东南电化股份有限公司（以下简称“东南电化”）的合作方，为充分体现公平公正、廉洁诚信的合作精神，郑重做出如下承诺：

一、廉洁承诺

1、本公司承诺不向东南电化相关人员发生包括但不限于以下行为：

1）给予现金、购物卡、代金券或其他任何形式的现金等价物；赠送任何具有人民币价值的礼品；为其工作/升学/出国等提乙方便、报销个人费用、为其谋取物资供应、工程分包和劳务等交易机会，以及给予任何形式的利益、好处。

2）资产交易、借贷、担保、委托理财等行为（与金融机构正常借贷除外）。

二、廉洁义务

1、利益冲突申报

本公司将以书面方式主动申报存在的利益冲突，包括但不限于以下情形：

1）本公司股东、监事、高级管理人员、项目负责人及成员与东南电化的关联情况；

2）东南电化人员与本公司共同成立公司，东南电化人员持有本公司股权的情况（二级市场购买股票投资除外）；

3）东南电化人员在本公司及其关联公司工作的情况（如正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、咨询顾问等形式）。

2、支持廉洁建设

本公司支持东南电化的廉洁诚信建设。东南电化人员在业务往来中有索贿行为或其他任何损害双方公司利益行为的，将及时举报，对于东南电化不定期开展的廉洁调查，本公司承诺将积极配合调查。东南电化举报途径如下：

举报电话：0591-86552317   举报邮箱：dnjj86552317@sina.com  邮编：350309

信函举报：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号东南电化纪检监察室

三、违约责任

如本公司有违反上述第一条规定，将向东南电化支付违约金。违约金为前十二个月本公司与东南电化发生全部业务总金额的10%（最少不低于5万元，最多不超过100万元），违约金可从本公司的应付款项中扣除，上述款项不足以支付的，在接到东南电化书面通知后，本公司将在15日内支付。东南电化有权解除与本公司签订的合同，取消我公司作为东南电化的供应商资格。

四、适用范围

本承诺适用于本公司及关联公司，相关业务人员违反均视为公司行为，对于触犯法律的，东南电化有权通过司法机关追究本公司及相应人员的法律责任。

承诺方：

负责人/授权代表：

签章：

日期：   年   月   日
比选文件附件二：《技术规格书》

福建省东南电化股份有限公司

消防维保设备、消防器材采购项目技术规格书

详见比选文件附件

比选文件附件三：
参选文件格式
本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。
第一册商务和技术文件格式
福建省东南电化股份有限公司
                      项目
参选文件
(第一册  商务和技术文件)
参选人:              （盖参选单位公章）                                                
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
日期：     年    月     日
第一册
第一章 商务和资格文件
目   录
1.1承诺函
1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件
1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书
1.3.2法定代表人授权委托书
1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表
1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.1承诺函

1.1.1参选承诺函
参选承诺函
致：福建省东南电化股份有限公司
我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。
特此承诺。
参选人（盖章）：                                                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          
地  址：                                                                               
联系人：                                                                               
电  话：                                                                               
日期：         年        月       日
1.1.2 安全承诺函

安全承诺函
致福建省东南电化股份有限公司：
本承诺书声明：本人    （姓名）系             （参选人）的法定代表人，现承诺：

我公司在                   （项目名称及标段） 中选后，在施工期间，严格遵守贵公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，我公司将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。
附：《福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求》、《福建省东南电化公司安全生产管理协议》（具体详见合同条款附件）。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.2 商务偏离表
商务偏离表
	序号
	比选文件的
商务条款
	参选文件的
商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3资格证明文件
1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书
法人营业执照或事业单位法人证书
致：福建省东南电化股份有限公司
现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。 
详见附件。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)
1.3.2法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：福建省东南电化股份有限公司
本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                  
                        项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
参选人（参选单位公章）：                                     
法定代表人（签字或盖章）：                                   
法定代表人身份证号码：                                     
代理人姓名：         性别:           职务:                 
身份证号码：                                                                   
联系方式：                                                 
附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)
1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表
参选人满足资格要求的业绩情况表
致：福建省东南电化股份有限公司
根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。
	序号
	项目名称
	使用单位
	合同时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。
2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。
（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

第一册
第二章 技术文件
目   录
2.1技术偏离表
2.2伴随服务内容、方案及承诺

2.3比选文件要求提供的其他技术方面的文件
2.4技术要求响应表

2.1技术偏离表
技术偏离表
	序号
	比选文件的
技术条款
	参选文件的
技术条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
2.2伴随服务内容、方案及承诺
项目实施方案
（参选人应结合《招标交底》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）
2.3比选文件要求提供的其他技术方面的文件
比选文件要求提供的其他技术方面的文件
2.4技术要求响应表

	技术规格书中的条款号
	具体技术和服务要求
	参选响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至参选文件中相应页码）
	偏离情况
	详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       

第二册报价书
福建省东南电化股份有限公司

消防维保设备、消防器材采购报价单
第二册报价书
(单独分册、装订、密封、盖章)
  项目报价单

	项目名称
	技术要求
	税率 %
	货期
	备注

	消防维保设备、消防器材采购
	详见技术规格书
	
	
	

	参 选 总 价 格（元）
	                                          


注： 本项目最高限价详见分项报价表，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的视为无效报价。

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）
编制时间：       年   月   日
分项报价表
	序号
	名称
	规格型号
	技术要求
	品牌要求
	最高限价（元）
	含税价（元）
	不含税价（元）
	税额（元）

	火灾自动报警系统设备

	1
	点型感烟火灾探测器
	JTY-GD-G3X
	工作电压DC 14-24V，带底座，支持电子编码，与海湾GST控制器兼容
	海湾
	45
	
	
	

	2
	防爆型光电感烟火灾探测器
	JTY-GM-GSTN9811(Ex)
	本质安全型（Ex ib IIC T6 Gb），工作电压DC16V~DC28V，监视电流≤0.3mA~0.4mA，保护面积60~80m²，防护等级IP23/IP42。
	海湾
	150
	
	
	

	3
	点型感温火灾探测器
	JTW-ZCD-G3N
	差定温，A2S级，工作电压DC 14-24V，支持电子编码
	海湾
	45
	
	
	

	4
	防爆点型感温火灾探测器
	JTY-GM-GSTN9811(Ex)(防爆 型 )
	防爆本质安全型（Ex ib IIC T6 Gb)，工作电压DC16V~DC28V，保护面积20~30m²，防护等级IP66。
	海湾
	150
	
	
	

	5
	手动报警按钮
	J-SAM-GST9122A
	信号总线电压24V，监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA，电子编码。
	海湾
	45
	
	
	

	6
	防爆型手动报警按钮
	J-SAM-GST9311(Ex)
	本质安全型(Ex ib IIC T6 Gb)，工作电压总线24V,保护面积60/80/20～30m²，工作温度-10℃～+50℃。
	海湾
	150
	
	
	

	7
	消火栓按钮
	J-SAM-GST9123A
	信号总线电压24V，监视电流≤0.8mA，报警电流≤2mA，电子编码。
	海湾
	45
	
	
	

	8
	防爆型消火栓按钮
	J-SAM-GSTN9313(Ex)(防爆型)
	隔爆型/本质安全型(Ex db IIC T6 Gb/ExibⅡCT6Gb)，总线24V，触点输出容量DC30V/100mA，防护等级IP43/IP66，使用环境-40℃~+70℃。
	海湾
	150
	
	
	

	9
	声光报警器 含底座
	GST-HX-240B\GB26851-2026
	工作电压DC24V，声压级75~115dB，闪光频率约1.5Hz，电子编码。
	海湾
	70
	
	
	

	10
	防爆火灾声光报警器
	GST-HX-420B/Ex
	本质安全型(Ex ib IIC T6 Gb)，工作电压DC24V，信号总线电压DC24V，闪光频率1.1Hz～1.7Hz，声压级75dB～115dB（3m处），防护等级IP43（本质安全型），工作温度-10℃～+70℃。
	海湾
	980
	
	
	

	11
	输入模块
	GST-LD8300
	总线/电源双DC24V供电，总线监视电流≤0.46mA、动作≤1.34mA，电源监视≤2mA、动作≤18mA，输出无源常开触点（DC24V/2A），电子编码，防护IP30。
	海湾
	45
	
	
	

	12
	输入输出模块
	GST-LD-8301
	总线/电源双DC24V供电，总线监视电流≤0.46mA、动作≤1.34mA，电源监视≤2mA、动作≤18mA，输出无源常开触点（DC24V/2A），电子编码，防护IP30。
	海湾
	45
	
	
	

	13
	扬声器监视模块
	GST-LD-8305A
	工作电压总线 DC24V 允许范围 DC16V～DC28V、电源 DC24V 允许范围 DC20V～DC28V，监视电流总线≤0.5mA 电源≤10mA，报警电流总线≤5mA 电源≤60mA，防护等级 IP30
	海湾
	45
	
	
	

	14
	手动火灾报警按钮防雨罩
	尺寸:247x205x162mmm
	不锈钢材质，适配GST9211/9311，防护≥IP65
	海湾
	350
	
	
	

	15
	隔离器
	CST-LD-8313B海湾
	总线信号24V无极性，待机电流≤0.34mA、动作电流≤100mA--3，选用32位ARM数字处理器-1，拔插式结构，黄色动作确认灯，工作温度-10℃～+50℃，防护IP30-3，外形尺寸86×86×43mm-3，适用于隔离总线短路故障，故障修复后可自动恢复。
	海湾
	70
	
	
	

	16
	消防电话插孔接口
	GS-FP-864
	工作电压（总线信号）有极性、监视无电压-1，空载待机耗电＜1.2mA，通话状态耗电＜25mA-1，配套插孔输入监视状态输出电流＜3mA、输出电压 14V-19V-1，重量约 100g-1-2，环境温度 -10℃～55℃、相对湿度
	海湾
	168
	
	
	

	17
	缆式线型感温火灾探测器
	JTW-LD-GST85B  工作电压AC 187V-242V 1A\GB 16806-2006
	工作电压 DC24V，执行 GB 16280-2014 标准，定温或差定温报警（85℃/105℃可选），防护等级 IP65，单通道适用长度 150m～200m。
	海湾
	1900
	
	
	

	19
	消防电话总机
	TS-GSTN60\海湾
	工作电压DC24V±10%，工作电流≤0.5A，总线容量最多99个编码地址，总线长度最大1500m，频率范围300～3400Hz，可存储9小时通话录音及500条记录，外形尺寸482.6mm×88.1mm×155mm。 
	海湾
	1200
	
	
	

	20
	消防电话分机
	TS-GSTN601\海湾
	工作电压DC24V（允许范围DC20V～DC28V），通话时工作电流约65mA，无极性二总线制，使用环境温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%不结露，外壳防护等级IP30。
	海湾
	95
	
	
	

	21
	防火门监控器
	GST-FH-N8001
	工作电压AC220V 50/60Hz（AC176V～AC264V），监视状态功耗≤15W、最大功耗≤120W，备用电源2个DC12V/7Ah密封铅酸电池串联，系统容量最大256个地址点（共2回路），辅助电源输出DC27V/1.5A，防护等级ip30
	海湾
	3900
	
	
	

	24
	广播功率放大器
	GST-GF500WA
	工作电压AC220V，定压输出120V，输出功率150W/300W/500W可选，谐波失真≤5%。
	海湾
	1800
	
	
	

	26
	线型光束感烟探测器
	JTY-HM-GST102
	反射式红外探测，工作电压DC24V，保护长度5~100m，三档灵敏度可调，具备自动校准功能。
	海湾
	490
	
	
	

	27
	防爆线型光束感烟探测器
	JTY-HM-GST9615
	工作电压：DC 24V（编码模式）电源电压：DC 24V 监视电流：≤ 12mA , ≤ 2mA (总线)，报警电流：≤ 22mA (电源), ≤ 2mA (总线)调试电流：≤ 20mA (电源)最大保护面积：1400m²（最大宽度14m × 最大长度100m）防爆标志：ExdIICT6 Gb / DIP A21 TA, T6工作温度：-20℃ ~ +50℃
	海湾
	3895
	
	
	

	消防应急照明及疏散指示系统
	

	28
	暗装疏散指示灯
	YG-BLZD-1LROEI 1W-1K\IP30\无\电压:AC220V\3W\内嵌式
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压AC220V
	
	60
	
	
	

	29
	明装疏散指示灯
	PA-BLZD-I1LRE3W\IP30工作电压:AC220V\90minW\壁挂
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压AC220V
	
	50
	
	
	

	30
	疏散指示灯（户外）
	工作电压:AC220V\90minW\壁挂IP67
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP67，工作电压AC220V
	
	55
	
	
	

	31
	消防应急照明灯
	A-ZFZC-E6W-D630S（壁挂）室内\DC36V\6W
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压AC220V
	
	95
	
	
	

	32
	户外普通型应急照明灯
	工作电压:AC220V\90minW\壁挂IP67
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP67，工作电压AC220V
	
	130
	
	
	

	33
	Bevone 应急照明集中电源
	AC220V，50HzV\DC36V\500WA\Ex db IIC T4/T6\IP66\北京北元安达电子有限公司
	额定输出功率 0.3KVA，工作电压AC220V/50Hz，输出电压 DC36V/DC24V，应急时间 ≥90min，防护等级 IP33，两个阀控密封式铅酸蓄电池。
	北元安达
	16352
	
	
	

	34
	Bevone 应急照明集中电源主板
	AC220V，50HzV\DC36V
	额定输出功率 0.3KVA，工作电压AC220V/50Hz，输出电压 DC36V/DC24V，应急时间 ≥90min，8路输出回路，回路容量1024台
	北元安达
	5370
	
	
	

	35
	应急照明灯  (北元安达)
	BV-ZFJC-E4W-B2004\IP30\无\DC 36V\200W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30。工作电压DC36V
	北元安达
	200
	
	
	

	36
	安全出口灯具
	BV-BLJC-1OEⅡ1W-B2003\IP30\无\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30。工作电压DC36V
	北元安达
	200
	
	
	

	37
	层显灯具
	BV-BLJC-1OEⅡ1W-B2002\220V\1W\壁挂式安装
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30。工作电压DC36V
	北元安达
	200
	
	
	

	38
	疏散指示灯
	BV-BLJC-1REⅡ1W-B2002（右向）\IP30\无\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30。工作电压DC36V
	北元安达
	200
	
	
	

	39
	疏散指示灯
	BV-BLJC-1REⅠ1W-EX2001(右向）（防爆型）\IP65\ExdⅡBT4\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP65。工作电压DC36V防爆等级Ex db IIC T6 Gb。
	北元安达
	850
	
	
	

	40
	应急照明灯具
	BV-ZFJC-E5W-EX2005（防爆型）\IP65\ExdⅡCT4\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP65。工作电压DC36V防爆等级Ex db IIC T6 Gb。
	北元安达
	850
	
	
	

	41
	层显灯具
	BV-BLJC-1OEⅠ1W-EX2001（防爆型）\ExdⅡBT4\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP65。工作电压DC36V防爆等级Ex db IIC T6 Gb。
	北元安达
	900
	
	
	

	42
	应急照明集中电源(海湾)
	F7.820.2880\IP65\AC220v/DC36 vkV\IP33
	额定输出功率≤0.5KVA，工作电压AC220V，输出电压DC36V，4个输出回路（单回路≤150W），备电DC24V（DC21V~DC27.6V），应急时间≥90min，切换时间≤50ms，外壳防护IP33，2节密封免维护铅酸蓄电池
	海湾
	6800
	
	
	

	43
	应急照明集中电源主板（海湾）
	F7.820.2880
	额定输出功率≤0.5KVA，工作电压AC220V，输出电压DC36V，4个输出回路（单回路≤150W）。
	海湾
	2850
	
	
	

	44
	应急照明控制器（海湾）
	HW-C-6W-N201
	工作电压 AC220V，功率 6W，防护等级 IP30，壁挂安装，自带8寸液晶屏，建议通讯点数≤1200点，支持CAN、RS485、以太网通讯，内置锂电池备用电源，可接收消防火警信号联动，显示主备电及灯具状态
	海湾
	7000
	
	
	

	45
	应急照明控制器主板（海湾）
	HW-C-6W-N201
	工作电压AC220V，功率6W，防护IP30，配接集中电源≤10台，通讯点≤1200点。
	海湾
	4600
	
	
	

	46
	AC-DC电源模块
	75W 88V~264VAC 24V/32A\尺寸:129*97*38mm（海湾）
	工作电压AC220V/50hz,保险：250v10a，电池输入DC24V，输出DC39V13A,
	海湾
	5620
	
	
	

	47
	应急照明灯具
	HW-ZFJC-E3W-N660 海湾\IP30\无\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30,工作电压DC36V
	海湾
	85
	
	
	

	48
	疏散指示灯
	HW-BLJC-1LEⅡ0.5W-SN452-L（左向）\IP30\无\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30,工作电压DC36V
	海湾
	85
	
	
	

	49
	疏散指示灯
	HW-BLJC-1REⅡ0.5W-SN452-R（右向）\IP30\无\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30,工作电压DC36V
	海湾
	85
	
	
	

	50
	疏散指示灯
	HW-BLJC-1LREⅡ0.5W-SN450（双向）（防爆型）\IP65\ExdⅡBT4\DC 36V\3W\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP65,工作电压DC36V防爆等级Ex db IIC T6 Gb。
	海湾
	650
	
	
	

	51
	应急照明集中电源
	SB-C
	工作电压AC220V/50Hz，输出电压DC36V，功率25W，输出电压，防护IP30。
	森本照明
	9560
	
	
	

	52
	应急照明集中电源主板
	SB-C
	工作电压AC220V/50Hz，输出电压DC36V，应急时间≥90min，具备主备电切换、电池充放电管理及故障检测功能。
	森本照明
	2600
	
	
	

	53
	疏散指示灯 森本
	SB-BLJC-1LRE  3W-SBF8252C\IP30\无\DC 36V\90分钟W\壁挂
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压 DC36V
	森本照明
	110
	
	
	

	54
	疏散指示灯 森本
	SB-BLJC-1LRE  3W-SBF8252F\IP30\无\DC 36V\90minW\壁挂式,集中电源集中控制型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压 DC36V
	森本照明
	110
	
	
	

	55
	层显灯具  森本
	SB-BLJC-1LRE 3W-SBF8252B\IP30\无\DC 36V\3W\显示楼层
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压 DC36V
	森本照明
	110
	
	
	

	56
	应急照明灯 森本
	SBF1100-05型
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30，工作电压 DC36V
	森本照明
	120
	
	
	

	57
	应急照明灯 森本
	SB-ZFZC-E6W-SBF7253 (防爆型)\IP65\Ex de mbⅡ CT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃\DC36VV\3W\壁挂式
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP65，防爆等级 Ex db eb IIC T6 Gb，工作电压DC36V
	森本照明
	690
	
	
	

	58
	疏散指示灯 森本
	SB-BLZC-1LR0E 3W-SBF2252（防爆型）
	LED光源，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP65，工作电压 DC36V
	森本照明
	830
	
	
	

	59
	应急照明控制器 森本
	SB-C-25W-SBF7514
	工作电压 AC220V 50Hz 0.27A，额定功率 60W，防护等级 IP30，使用温度 0℃～+40℃。
	森本照明
	30000
	
	
	

	60
	应急照明控制器主板 华荣
	HR-C-XF80
	工作电压AC220V 50Hz，主电功耗35W，备用电源铅酸电池应急时间3小时，系统通信方式CAN总线（2回路，每回路最多接入128台EPS），主控机为嵌入式工业计算机。
	华荣
	3800
	
	
	

	61
	应急照明区域控制器 华荣
	HR-C-XF80\IP65\\kV
	工作电压 AC220V 50Hz 0.27A，额定功率 60W，防护等级 IP30，使用温度 0℃～+40℃，相对湿度 ≤95%，执行标准 GB17945-2010。
	华荣
	33000
	
	
	

	62
	防腐集中电源安全出口标志灯 华荣
	DC36V\0.03A\IP68\\HR-BLJC-I1LROE3W-FAYD
	LED光源，主电功耗3W，工作电压DC36V，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30
	华荣
	760
	
	
	

	63
	安全出口灯 华荣
	HR-BLZC-I1LROE3W-BAYD82-E( 防爆型）
	防爆等级Ex d IIB T6 Gb，额定功率3W，DC24V/36V供电，自带电源集中控制型，LED光源，应急时间≥90min，防护等级IP66，符合GB17945及GB3836标准。
	华荣
	2400
	
	
	

	64
	华荣层显灯具
	HR-BLJC-II1LROE1W-PAYD-F
	LED光源，主电功耗3W，工作电压DC36V，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30
	华荣
	245
	
	
	

	65
	消防应急照明灯 华荣
	HR-ZFJC-E3W-FAJ\IP68  WF2\DC36V\3W\壁挂式\应急工作时间大于等于90分钟
	LED光源，主电功耗3W，工作电压DC36V，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP68
	华荣
	710
	
	
	

	66
	疏散指示 华荣
	HR-BLJC-1 E3W-FADY
	LED光源，主电功耗3W，工作电压DC36V，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护≥IP30
	华荣
	245
	
	
	

	67
	防爆应急灯 华荣
	HR-ZFJC-E3W-BAJ52\IP66\Exdemb IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T180°C\应急时间≥90min\DC36V\3W\壁挂
	LED光源，主电功耗3W，工作电压DC36V/DC24V，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护等级IP66（防爆款），防爆标志Ex d IIC T6 Gb
	华荣
	885
	
	
	

	68
	疏散指示防爆型 华荣
	HR-BLZD-1 1LROE4W-BAYD85
	LED光源，主电功耗≤3W，工作电压DC36V/DC24V，亮度≥50cd/m²，应急时间≥90min，防护等级IP66，防爆标志Ex d IIC T6 Gb
	华荣
	2400
	
	
	

	69
	应急照明控制电源箱  华荣
	HR-D-0.3KVA-FXMD\IP65\0.4kV\32A\600*500*200mm\金属\10\GB51309
	额定输出功率 0.5KVA/0.3KVA，工作电压 AC220V/50Hz，输出电压 DC36V/DC24V，应急时间 ≥90min，阀控密封式铅酸蓄电池，防护等级 IP33。
	华荣
	14900
	
	
	

	70
	应急照明集中电源主板 华荣
	HR-D-0.3KVA-FXMD
	A型应急照明集中电源用，工作电压AC220V输入，输出电压DC36V，应急时间≥90min，阀控密封式铅酸蓄电池，防护等级IP33，执行GB17945、GB51309标准。
	华荣
	3920
	
	
	

	灭火器及灭火装置
	

	71
	手提干粉灭火器
	MF3ABC,3公斤
	执行GB 4351-2023新国标，ABC干粉，瓶体颜色为R03大红色，型号编制符合新国标（如MF/ABC5），使用温度范围-20℃～+60℃，磷酸二氢铵含量≥75%
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	110
	
	
	

	72
	干粉灭火器
	MF/ABC5
	执行GB 4351-2023新国标，ABC干粉，瓶体颜色为R03大红色，型号编制符合新国标（如MF/ABC5），使用温度范围-20℃～+60℃，磷酸二氢铵含量≥75%
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	210
	
	
	

	73
	干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	执行GB 4351-2023新国标，ABC干粉，瓶体颜色为R03大红色，型号编制符合新国标（如MF/ABC5），使用温度范围-20℃～+60℃，磷酸二氢铵含量≥75%
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	290
	
	
	

	74
	二氧化碳灭火器
	MT3
	执行GB 4351-2023标准-1，瓶体颜色为R03大红色，无缝气瓶材质采用低合金钢-31，3kg灭火级别≥21B、5kg≥34B、7kg≥55B-18，有效喷射时间≥8s-19，有效喷射距离≥2.5m-19，使用温度范围-10℃~+55℃-19，水压试验压力≥25MPa-5
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	390
	
	
	

	75
	二氧化碳灭火器
	MT/5
	执行GB 4351-2023标准-1，瓶体颜色为R03大红色，无缝气瓶材质采用低合金钢-31，3kg灭火级别≥21B、5kg≥34B、7kg≥55B-18，有效喷射时间≥8s-19，有效喷射距离≥2.5m-19，使用温度范围-10℃~+55℃-19，水压试验压力≥25MPa-5
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	430
	
	
	

	76
	二氧化碳灭火器
	MT7
	执行GB 4351-2023标准-1，瓶体颜色为R03大红色，无缝气瓶材质采用低合金钢-31，3kg灭火级别≥21B、5kg≥34B、7kg≥55B-18，有效喷射时间≥8s-19，有效喷射距离≥2.5m-19，使用温度范围-10℃~+55℃-19，水压试验压力≥25MPa-5
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	513
	
	
	

	77
	推车式ABC干粉灭火器
	MFT/ABCE20\GB8109-2023
	执行GB 8109-2023，ABC干粉灭火剂，瓶体颜色为R03大红色，有效喷射时间≥30s（具灭A类火能力），喷射距离≥6m，使用温度范围-20℃～+60℃，水压试验压力≥2.1MPa，灭B类火级别≥183B（50kg型号）。
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	1080
	
	
	

	78
	推车式ABC干粉灭火器
	MFTZ/ABC35\GB8109-2023
	执行GB 8109-2023，ABC干粉灭火剂，瓶体颜色为R03大红色，有效喷射时间≥30s（具灭A类火能力），喷射距离≥6m，使用温度范围-20℃～+60℃，水压试验压力≥2.1MPa，灭B类火级别≥183B（50kg型号）。
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	1490
	
	
	

	79
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC50型
	执行GB 8109-2023，ABC干粉灭火剂，瓶体颜色为R03大红色，有效喷射时间≥30s（具灭A类火能力），喷射距离≥6m，使用温度范围-20℃～+60℃，水压试验压力≥2.1MPa，灭B类火级别≥183B（50kg型号）。
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	2120
	
	
	

	80
	推车式二氧化碳灭火器24型
	MTT/24型推车式二氧化碳灭火器
	执行GB 8109-2023，瓶体颜色为R03大红色，灭火级别≥70B，有效喷射时间≥20s，有效喷射距离≥4m，使用温度范围-10℃～+60℃，水压试验压力≥22.5MPa（CO₂灭火器工作压力高，阀门须符合GB/T 15382要求）。
	金盾、王龍、诺盾、欧伦泰
	1975
	
	
	

	81
	耐震压力表
	0-1.6MPa\Φ100mm\304\径向\M20×1.5(外螺纹)316SS\1.6级\硅油\IP65
	执行GB/T1226-2010标准，精度等级1.6级或2.5级，外壳公称直径100mm，工作温度范围-40℃～70℃，防护等级IP54或IP65，过程连接螺纹M20×1.5。
	
	250
	
	
	

	82
	球阀
	DN25\PN1.6MPa\不锈钢内螺纹球阀,Q11F-16P\阀体/阀芯/密封面:304
	阀体、阀芯及密封面均为304不锈钢，公称压力1.6MPa，强度试验压力2.4MPa、高压密封试验压力1.8MPa无渗漏，启闭灵活，符合GB/T 12237标准。
	
	280
	
	
	

	消火栓、消防水系统及附件
	

	83
	消防软管卷盘
	JPS 0.8*19/25,带固定挂钩、进水接头、水枪头、软管。\GB 15090
	执行GB 15090-2026 标准，额定工作压力 0.8MPa，软管内径 19mm，软管长度 25m，有效射程 ≥6m，流量 ≥24L/min，喷射压力 0.4MPa，适用于扑救 A 类火灾。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	230
	
	
	

	84
	消防软管卷盘
	JPS0.8-19/25m\不锈钢\红色
	材质304不锈钢（卷盘及支架），执行GB 15090-2026标准，工作压力1.6MPa，软管内径19mm，有效射程≥6m，流量≥24L/min，密封性能1.6MPa保压2min无渗漏，耐压强度2.4MPa静水压5min无破裂，适用于腐蚀性环境，具备CCC认证。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	600
	
	
	

	85
	有衬里消防水带
	13-65-25\3C消防认证；执行标准：GB 6246-2026《消防水带》
	执行GB 6246-2026，设计工作压力≥1.3MPa，口径65mm，长度25m，爆破压力≥4.56MPa，编织层为涤纶长丝，内衬为聚氨酯，具备CCC认证。
	三江消防、国泰、龙成消防、扬消
	320
	
	
	

	86
	地上式消防水泵接合器
	SQS100-1.6\含截止阀、安全阀、止逆阀
	执行GB 3446-2026《消防水泵接合器》，地上式，公称通径100mm，公称压力1.6MPa，进水接口2个KWS65消防接口，出水口口径DN100法兰连接，适用介质水、泡沫混合液
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	2150
	
	
	

	87
	地上式消防水泵接合器
	SQS150-1.6\含截止阀、安全阀、止逆阀
	执行GB 3446-2026《消防水泵接合器》，地上式，公称通径150mm，公称压力1.6MPa，进水接口2个KWS65消防接口，出水口口径DN100法兰连接，适用介质水、泡沫混合液
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	2840
	
	
	

	88
	固定式消防炮直流喷雾
	PS10/50W-D-ZG
	额定流量50L/s，具备直流-雾状切换功能，手动操作，水平回转360°，俯仰角-30°～+70°，射程不小于70m。
	川消、水力消防、金盾（上海）
	2060
	
	
	

	89
	消防炮底座
	PZ100-1.6
	公称通径DN100、压力1.6MPa，具备快速启闭、防撞自封闭及自动排水防冻功能，配套PS系列消防炮使用。
	川消、水力消防、金盾（上海）
	3190
	
	
	

	90
	地上消火栓
	SS150/80-1.6
	执行GB GB 4452-2026，地上式，公称压力1.6MPa，SS150/80-1.6公称通径150mm、出水口径150×80×80mm、出口接扣KWS80，SS100/65-1.6公称通径100mm、出水口径100×65×65mm、出口接扣KWS65。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	2260
	
	
	

	91
	地上消火栓
	SS100/65-1.6
	公称压力1.6MPa，进水口DN100，出水口DN100和双DN65，球墨铸铁材质，强度试验3.0MPa、密封试验2.4MPa无渗漏，启闭力矩≤120N·m，具备自动排水功能，符合GB 4452-2026标准。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	1510
	
	
	

	93
	全不锈钢消火栓箱
	1.材料:不锈钢材质;2.箱体厚度0.8mm\1000*700*240\材质不锈钢\符合《消火栓箱》GB/T 14561-2019
	执行GB/T 14561-2019标准，304不锈钢材质箱体，厚度≥1.0mm，箱门开启角度≥160°，配置SN65室内消火栓、消防水带（含接扣）及QZ19/65开关式水枪，所有配件具备CCC认证。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	1560
	
	
	

	94
	全不锈钢消火栓箱
	1.材料:不锈钢材质;2.箱体厚度0.8mm\800*650*240\材质不锈钢\符合《消火栓箱》GB/T 14561-2019
	执行GB/T 14561-2019标准，304不锈钢材质箱体，厚度≥1.0mm，箱门开启角度≥160°，配置SN65室内消火栓、消防水带（含接扣）及QZ19/65开关式水枪，所有配件具备CCC认证。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	1400
	
	
	

	95
	消火栓转换接口
	65快扣公扣转80快扣母扣
	内扣式，80mm转65mm，额定工作压力1.6MPa，执行GB 12514-2026，材质铝合金，适用介质水或泡沫混合液。
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	165
	
	
	

	96
	消防栓用消防扳手
	地上消防栓专用,国际通用,喷红色漆铸铁消防栓扳手
	地上扳手型号FB400、材质QT450球墨铸铁、长度400mm、质量≤2.5kg、硬度40HRC~48HRC、五角头开口55mm、先涂防锈漆再涂红漆
	川消、川安消防、水力消防、百安消防
	35
	
	
	

	97
	消火栓箱门
	适用于高1000mm*长700mm*宽180mm的消火栓箱
铝合金边框、乳白色面板
配套合页配件、固定件、消火栓操作方法贴纸
	消火栓箱门框应采用金属材料制作，保证足够的刚度和耐腐蚀性，并与门扇配合严密、启闭灵活，关闭后最大间隙不超过2.5mm。
	
	160
	
	
	

	98
	消火栓箱门框
	800型\80cm*65cm*23cm\厚度:2mm，材质:304不锈钢，配套白色有机面板（标注中文“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样）\天广
	消火栓箱门框应采用金属材料制作，保证足够的刚度和耐腐蚀性，并与门扇配合严密、启闭灵活，关闭后最大间隙不超过2.5mm。
	
	600
	
	
	

	99
	不锈钢消火栓箱锁
	圆点按钮弹跳锁 MS507,材质:304不锈钢
	消火栓箱门锁应确保正常关闭状态下牢固锁定，且能在紧急情况下无需使用钥匙即可从外部快速手动开启。
	
	15
	
	
	

	防爆电气及特殊设备
	

	100
	防爆型挂壁式话站 同德龙
	BHAD58\Exdb ib IIC T6 Gb;Exib tb 11IC T80°CD\天津同德龙
	工作电压AC220V，功放最大输出功率 30W，抗噪手柄，工作温度 -45℃~+70℃，防爆标志 Exdb ib IIC T6 Gb;Exib tb 11IC T80°CD，防护等级 IP66。
	同德龙
	4480
	
	
	

	101
	三防同德龙扩音对讲话站
	:THAD58\220 V 额定功率防护等级:1P66\天津同德龙
	工作电压AC220V，功放最大输出功率 30W，抗噪手柄，工作温度 -45℃~+70℃，防护等级 IP66。
	同德龙
	3340
	
	
	

	电源及备用电池
	

	102
	铅酸蓄电池
	12V\7AH
	阀控密封式免维护，额定电压12V，额定容量7Ah（C20，1.75V/单体，25℃），内阻≤29mΩ，自放电率≤2%/月（25℃），使用温度范围-15℃～45℃，符合GB/T 19639.1-2014标准。尺寸长15.4cm宽6.5cm高9.3cm
	圣阳
	280
	
	
	

	103
	阀控式铅酸蓄电池
	12V\16AH
	阀控密封式免维护，额定电压12V，额定容量16Ah（C20，1.75V/单体，25℃），，自放电率≤3%/月（25℃），使用温度范围-15℃～45℃，符合GB/T 19639.1-2014标准。尺寸长15cm宽9.7cm高9.7cm
	闽华
	530
	
	
	

	104
	UPS蓄电池
	12V\24AH\ED24-12(12V24AH/20HR)
	阀控密封式免维护，额定电压12V，额定容量24Ah（C10/C20，25℃），内阻≤7.7mΩ，短路电流1600A，自放电率≤2%/月（25℃），适用温度范围-15℃～45℃。
	
	550
	
	
	

	105
	电池
	12V\50AH\A412/50A,12V,50Ah C10(1.80V/cell at 20°c),Nominal float Voltage:13.62V at 20°c,Terminal hardware Torque:8Nm,Part Number:NGA4120050HS0BA,含安装配件
	阀控密封式免维护，额定电压12V，额定容量50Ah（C10/C20，25℃），内阻≤7.7mΩ，短路电流1600A，自放电率≤2%/月（25℃），适用温度范围-15℃～45℃。
	
	960
	
	
	

	总费用： 元（含   %税率）
	
	
	
	


注： 1.参选总价含_    _%税率。本项目最高限价详见分项报价表，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的视为无效报价。
     2.以上报价包含的服务范围、时间完全满足贵公司提出的技术要求。
     3.报价单内部分消防设备因要接入系统，因系统兼容性问题只能用系统指定单一品牌，其它品牌不能替代。未接入系统的消防设备均选择行业内较好的三个品牌进行报价。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
